| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Circular Normal Mode Definitions
BLUENRG1 Peripheral Driver » DMA Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | DMA_Mode_Circular ((uint32_t)0x00000020)
#define | DMA_Mode_Normal ((uint32_t)0x00000000)
#define | IS_DMA_MODE(MODE) (((MODE) == DMA_Mode_Circular) || ((MODE) == DMA_Mode_Normal))

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define DMA_Mode_Circular ((uint32_t)0x00000020)

Definition at line 163 of file BlueNRG1_dma.h.

#define DMA_Mode_Normal ((uint32_t)0x00000000)

Definition at line 164 of file BlueNRG1_dma.h.

#define IS_DMA_MODE | ( |  | MODE | ) | (((MODE) == DMA_Mode_Circular) || ((MODE) == DMA_Mode_Normal))

Definition at line 165 of file BlueNRG1_dma.h.