| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
LSM6DS3_XG_Accelerometer_INT1_INACT_STATE_Selection_MD1_CFG
SDK EVAL BlueNRG1 » LSM6DS3 » LSM6DS3 SENSOR LIB » LSM6DS3_Exported_Defines

## Macros

#define | LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_INACT_STATE_DISABLE ((uint8_t)0x00)
#define | LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_INACT_STATE_ENABLE ((uint8_t)0x80)
#define | LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_INACT_STATE_MASK ((uint8_t)0x80)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_INACT_STATE_DISABLE ((uint8_t)0x00)

Definition at line 1313 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_INACT_STATE_ENABLE ((uint8_t)0x80)

Definition at line 1314 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_INACT_STATE_MASK ((uint8_t)0x80)

Definition at line 1316 of file lsm6ds3.h.