| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

- Class List
- Class Members

- All
- Variables

- b
- c
- d
- e
- g
- i
- o
- p
- r
- s
- t
- x

### - b -

- BlockDataUpdate : PRESSURE_InitTypeDef

### - c -

- ClearIT : PRESSURE_DrvTypeDef
- ConfigIT : PRESSURE_DrvTypeDef

### - d -

- DiffEnable : PRESSURE_InitTypeDef
- Disable_Free_Fall_Detection : LSM6DS3_DrvExtTypeDef
- DisableIT : PRESSURE_DrvTypeDef

### - e -

- Enable_Free_Fall_Detection : LSM6DS3_DrvExtTypeDef
- EnableIT : PRESSURE_DrvTypeDef
- extData : PRESSURE_DrvTypeDef

### - g -

- G_FullScale : IMU_6AXES_InitTypeDef
- G_OutputDataRate : IMU_6AXES_InitTypeDef
- G_X_Axis : IMU_6AXES_InitTypeDef
- G_Y_Axis : IMU_6AXES_InitTypeDef
- G_Z_Axis : IMU_6AXES_InitTypeDef
- Get_G_Axes : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Get_G_AxesRaw : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Get_G_FS : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Get_G_ODR : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Get_G_Sensitivity : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Get_Status_Free_Fall_Detection : LSM6DS3_DrvExtTypeDef
- Get_X_Axes : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Get_X_AxesRaw : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Get_X_FS : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Get_X_ODR : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Get_X_Sensitivity : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- GetPressure : PRESSURE_DrvTypeDef
- GetTemperature : PRESSURE_DrvTypeDef

### - i -

- id : PRESSURE_DrvExtTypeDef
- Init : IMU_6AXES_DrvTypeDef , PRESSURE_DrvTypeDef
- IO_user_application : _IO_ReceiveCallBack
- ITStatus : PRESSURE_DrvTypeDef

### - o -

- OutputDataRate : PRESSURE_InitTypeDef

### - p -

- pData : PRESSURE_DrvExtTypeDef
- PowerOff : PRESSURE_DrvTypeDef
- PressureResolution : PRESSURE_InitTypeDef

### - r -

- Read_XG_ID : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- ReadID : PRESSURE_DrvTypeDef
- Reset : PRESSURE_DrvTypeDef

### - s -

- Set_G_FS : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Set_G_ODR : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Set_X_FS : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- Set_X_ODR : IMU_6AXES_DrvTypeDef
- SlaveAddrRemap : PRESSURE_DrvTypeDef
- SPIMode : PRESSURE_InitTypeDef

### - t -

- TemperatureResolution : PRESSURE_InitTypeDef

### - x -

- X_FullScale : IMU_6AXES_InitTypeDef
- X_OutputDataRate : IMU_6AXES_InitTypeDef
- X_X_Axis : IMU_6AXES_InitTypeDef
- X_Y_Axis : IMU_6AXES_InitTypeDef
- X_Z_Axis : IMU_6AXES_InitTypeDef