| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
LSM6DS3_XG_Gyroscope_Output_Data_Rate_Selection_CTRL_REG1_G
SDK EVAL BlueNRG1 » LSM6DS3 » LSM6DS3 SENSOR LIB » LSM6DS3_Exported_Defines

## Macros

#define | LSM6DS3_G_ODR_PD ((uint8_t)0x00)
#define | LSM6DS3_G_ODR_13HZ ((uint8_t)0x10)
#define | LSM6DS3_G_ODR_26HZ ((uint8_t)0x20)
#define | LSM6DS3_G_ODR_52HZ ((uint8_t)0x30)
#define | LSM6DS3_G_ODR_104HZ ((uint8_t)0x40)
#define | LSM6DS3_G_ODR_208HZ ((uint8_t)0x50)
#define | LSM6DS3_G_ODR_416HZ ((uint8_t)0x60)
#define | LSM6DS3_G_ODR_833HZ ((uint8_t)0x70)
#define | LSM6DS3_G_ODR_1660HZ ((uint8_t)0x80)
#define | LSM6DS3_G_ODR_MASK ((uint8_t)0xF0)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define LSM6DS3_G_ODR_104HZ ((uint8_t)0x40)

Output Data Rate: 104 Hz

Definition at line 1076 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ODR_13HZ ((uint8_t)0x10)

Output Data Rate: 13 Hz

Definition at line 1073 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ODR_1660HZ ((uint8_t)0x80)

Output Data Rate: 1.66 kHz

Definition at line 1080 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ODR_208HZ ((uint8_t)0x50)

Output Data Rate: 208 Hz

Definition at line 1077 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ODR_26HZ ((uint8_t)0x20)

Output Data Rate: 26 Hz

Definition at line 1074 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ODR_416HZ ((uint8_t)0x60)

Output Data Rate: 416 Hz

Definition at line 1078 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ODR_52HZ ((uint8_t)0x30)

Output Data Rate: 52 Hz

Definition at line 1075 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ODR_833HZ ((uint8_t)0x70)

Output Data Rate: 833 Hz

Definition at line 1079 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ODR_MASK ((uint8_t)0xF0)

Definition at line 1082 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ODR_PD ((uint8_t)0x00)

Output Data Rate: Power-down

Definition at line 1072 of file lsm6ds3.h.