| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Functions
Public Functions
BLUENRG1 Peripheral Driver » RNG Peripheral

## Functions

void | RNG_Cmd (FunctionalState NewState)
| Enables or disables the specified RNG peripheral. More...
FlagStatus | RNG_GetFlagStatus (void)
| Checks if the RNG flag is set or not. More...

## Detailed Description

## Function Documentation

void RNG_Cmd | ( | FunctionalState | NewState | ) |

Enables or disables the specified RNG peripheral.

Parameters

  NewState | functional state FunctionalState This parameter can be: ENABLE or DISABLE.

Return values

  None |

Definition at line 93 of file BlueNRG1_rng.c.

FlagStatus RNG_GetFlagStatus | ( | void |  | ) |

Checks if the RNG flag is set or not.

Return values

  FlagStatus | functional state FlagStatus This parameter can be: SET or RESET.

Definition at line 114 of file BlueNRG1_rng.c.