| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Flag Mask Definitions
BLUENRG1 Peripheral Driver » DMA Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | DMA_FLAG_TC ((uint32_t)0x00000002)
#define | DMA_FLAG_HT ((uint32_t)0x00000004)
#define | DMA_FLAG_TE ((uint32_t)0x00000008)
#define | IS_DMA_CONFIG_FLAG(FLAG) ((FLAG & 0x0E) != 0)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define DMA_FLAG_HT ((uint32_t)0x00000004)

Definition at line 203 of file BlueNRG1_dma.h.

#define DMA_FLAG_TC ((uint32_t)0x00000002)

Definition at line 202 of file BlueNRG1_dma.h.

#define DMA_FLAG_TE ((uint32_t)0x00000008)

Definition at line 204 of file BlueNRG1_dma.h.

#define IS_DMA_CONFIG_FLAG | ( |  | FLAG | ) | ((FLAG & 0x0E) != 0)

Definition at line 205 of file BlueNRG1_dma.h.