| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Clock Speed Definitions
BLUENRG1 Peripheral Driver » SPI Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | IS_SPI_BAUDRATE(BAUDRATE) ((BAUDRATE>=10000) && (BAUDRATE<=8000000))

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_SPI_BAUDRATE | ( |  | BAUDRATE | ) | ((BAUDRATE>=10000) && (BAUDRATE<=8000000))

Definition at line 84 of file BlueNRG1_spi.h.