| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Functions
LSM6DS3_Imported_Functions
SDK EVAL BlueNRG1 » LSM6DS3 » LSM6DS3 SENSOR LIB

## Functions

IMU_6AXES_StatusTypeDef | LSM6DS3_IO_Init (void)
IMU_6AXES_StatusTypeDef | LSM6DS3_IO_Write (uint8_t *pBuffer, uint8_t DeviceAddr, uint8_t RegisterAddr, uint16_t NumByteToWrite)
IMU_6AXES_StatusTypeDef | LSM6DS3_IO_Read (uint8_t *pBuffer, uint8_t DeviceAddr, uint8_t RegisterAddr, uint16_t NumByteToRead)
void | LSM6DS3_IO_ITConfig (void)

## Detailed Description

## Function Documentation

IMU_6AXES_StatusTypeDef LSM6DS3_IO_Init | ( | void |  | ) |

void LSM6DS3_IO_ITConfig | ( | void |  | ) |

IMU_6AXES_StatusTypeDef LSM6DS3_IO_Read | ( | uint8_t * | pBuffer,
|  | uint8_t | DeviceAddr,
|  | uint8_t | RegisterAddr,
|  | uint16_t | NumByteToRead
| ) |  |

IMU_6AXES_StatusTypeDef LSM6DS3_IO_Write | ( | uint8_t * | pBuffer,
|  | uint8_t | DeviceAddr,
|  | uint8_t | RegisterAddr,
|  | uint16_t | NumByteToWrite
| ) |  |