| BlueNRG-1 Peripherals drivers Examples

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros | Functions
SPI Slave Polling
BlueNRG1 Standard Peripheral Examples » SPI Examples

## Macros

#define | TOGGLE_DL1 '1'
#define | TOGGLE_DL2 '2'
#define | TOGGLE_DL3 '3'
#define | SPI_CS_SLAVE_DEMO_PIN GPIO_Pin_11
#define | SPI_CS_SLAVE_DEMO_MODE Serial0_Mode

## Functions

void | processCommand (void)
| Process command code. More...
int | main (void)
| Main program code. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define SPI_CS_SLAVE_DEMO_MODE Serial0_Mode

Definition at line 215 of file SPI_Slave_Polling_main.c.

#define SPI_CS_SLAVE_DEMO_PIN GPIO_Pin_11

Definition at line 214 of file SPI_Slave_Polling_main.c.

#define TOGGLE_DL1 '1'

Definition at line 209 of file SPI_Slave_Polling_main.c.

#define TOGGLE_DL2 '2'

Definition at line 210 of file SPI_Slave_Polling_main.c.

#define TOGGLE_DL3 '3'

Definition at line 211 of file SPI_Slave_Polling_main.c.

## Function Documentation

int main | ( | void |  | ) |

Main program code.

Parameters

  None |

Return values

  None |

Definition at line 231 of file SPI_Slave_Polling_main.c.

void processCommand | ( | void |  | ) |

Process command code.

Parameters

  None |

Return values

  None |

Definition at line 257 of file SPI_Slave_Polling_main.c.