| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
TIMERx Definitions
BLUENRG1 Peripheral Driver » MFT Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | MFT1_TIMERA ((uint32_t)0x0) /* Timer MFT1 and input TnA */
#define | MFT1_TIMERB ((uint32_t)0x1) /* Timer MFT1 and input TnB */
#define | MFT2_TIMERA ((uint32_t)0x2) /* Timer MFT2 and input TnA */
#define | MFT2_TIMERB ((uint32_t)0x3) /* Timer MFT2 and input TnB */
#define | IS_MFT_TIMER(VALUE) ((VALUE) <= 3)
#define | IS_MFT_INPUT_IO(VALUE) ((VALUE) < 15)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_MFT_INPUT_IO | ( |  | VALUE | ) | ((VALUE) < 15)

Definition at line 208 of file BlueNRG1_mft.h.

#define IS_MFT_TIMER | ( |  | VALUE | ) | ((VALUE) <= 3)

Definition at line 206 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT1_TIMERA ((uint32_t)0x0) /* Timer MFT1 and input TnA */

Definition at line 201 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT1_TIMERB ((uint32_t)0x1) /* Timer MFT1 and input TnB */

Definition at line 202 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT2_TIMERA ((uint32_t)0x2) /* Timer MFT2 and input TnA */

Definition at line 203 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT2_TIMERB ((uint32_t)0x3) /* Timer MFT2 and input TnB */

Definition at line 204 of file BlueNRG1_mft.h.