| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Pin Definitions
BLUENRG1 Peripheral Driver » MFT Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | MFT_TnA 0 /* select internal pin TnA */
#define | MFT_TnB 1 /* select internal pin TnB */
#define | IS_MFT_TnX(VALUE) (((VALUE) == MFT_TnA) || ((VALUE) == MFT_TnB))

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_MFT_TnX | ( |  | VALUE | ) | (((VALUE) == MFT_TnA) || ((VALUE) == MFT_TnB))

Definition at line 177 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_TnA 0 /* select internal pin TnA */

Definition at line 174 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_TnB 1 /* select internal pin TnB */

Definition at line 175 of file BlueNRG1_mft.h.