| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Interrupt Definition
BLUENRG1 Peripheral Driver » UART Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | UART_IT_TXFE ((uint16_t)0x1000)
#define | UART_IT_XO ((uint16_t)0x0800)
#define | UART_IT_OE ((uint16_t)0x0400)
#define | UART_IT_BE ((uint16_t)0x0200)
#define | UART_IT_PE ((uint16_t)0x0100)
#define | UART_IT_FE ((uint16_t)0x0080)
#define | UART_IT_RT ((uint16_t)0x0040)
#define | UART_IT_TX ((uint16_t)0x0020)
#define | UART_IT_RX ((uint16_t)0x0010)
#define | UART_IT_CTS ((uint16_t)0x0002)
#define | IS_UART_CONFIG_IT(IT) ((((IT) & (uint16_t)~0x1FF2) == 0x00) && ((IT) != (uint16_t)0x0000))

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_UART_CONFIG_IT | ( |  | IT | ) | ((((IT) & (uint16_t)~0x1FF2) == 0x00) && ((IT) != (uint16_t)0x0000))

Definition at line 179 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_BE ((uint16_t)0x0200)

Break error interrupt

Definition at line 170 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_CTS ((uint16_t)0x0002)

CTS interrupt

Definition at line 176 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_FE ((uint16_t)0x0080)

Framing error interrupt

Definition at line 172 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_OE ((uint16_t)0x0400)

Overrun error interrupt

Definition at line 169 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_PE ((uint16_t)0x0100)

Parity error interrupt

Definition at line 171 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_RT ((uint16_t)0x0040)

Receive error interrupt

Definition at line 173 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_RX ((uint16_t)0x0010)

Receive interrupt

Definition at line 175 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_TX ((uint16_t)0x0020)

Transmit interrupt

Definition at line 174 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_TXFE ((uint16_t)0x1000)

Tx FIFO empty interrupt

Definition at line 167 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_IT_XO ((uint16_t)0x0800)

XOFF interrupt

Definition at line 168 of file BlueNRG1_uart.h.