| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

- Class List
- Class Members

- All
- Variables

- a
- d
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- r
- s
- u
- w
- y

### - a -

- ADC_Attenuation : ADC_InitType
- ADC_ConversionMode : ADC_InitType
- ADC_DecimationRate : ADC_InitType
- ADC_Input : ADC_InitType
- ADC_ReferenceVoltage : ADC_InitType
- Address : I2C_TransactionType
- AddressType : I2C_TransactionType

### - d -

- DMA_BufferSize : DMA_InitType
- DMA_DIR : DMA_InitType
- DMA_M2M : DMA_InitType
- DMA_MemoryBaseAddr : DMA_InitType
- DMA_MemoryDataSize : DMA_InitType
- DMA_MemoryInc : DMA_InitType
- DMA_Mode : DMA_InitType
- DMA_PeripheralBaseAddr : DMA_InitType
- DMA_PeripheralDataSize : DMA_InitType
- DMA_PeripheralInc : DMA_InitType
- DMA_Priority : DMA_InitType

### - g -

- GPIO_Event : GPIO_EXTIConfigType
- GPIO_HighPwr : GPIO_InitType
- GPIO_IrqSense : GPIO_EXTIConfigType
- GPIO_Mode : GPIO_InitType
- GPIO_Pin : GPIO_EXTIConfigType , GPIO_InitType
- GPIO_Pull : GPIO_InitType

### - h -

- Hour : RTC_DateTimeType

### - i -

- I2C_ClockSpeed : I2C_InitType
- I2C_ExtendAddress : I2C_InitType
- I2C_Filtering : I2C_InitType
- I2C_OperatingMode : I2C_InitType
- I2C_OwnAddress1 : I2C_InitType

### - l -

- Length : I2C_TransactionType

### - m -

- MFT_Clock1 : MFT_InitType
- MFT_Clock2 : MFT_InitType
- MFT_CRA : MFT_InitType
- MFT_CRB : MFT_InitType
- MFT_Mode : MFT_InitType
- MFT_Prescaler : MFT_InitType
- Minute : RTC_DateTimeType
- Month : RTC_DateTimeType
- MonthDay : RTC_DateTimeType

### - n -

- NVIC_IRQChannel : NVIC_InitType
- NVIC_IRQChannelCmd : NVIC_InitType
- NVIC_IRQChannelPreemptionPriority : NVIC_InitType

### - o -

- Operation : I2C_TransactionType

### - r -

- RTC_operatingMode : RTC_InitType
- RTC_PATTERN1 : RTC_InitType
- RTC_PATTERN2 : RTC_InitType
- RTC_PATTERN3 : RTC_InitType
- RTC_PATTERN4 : RTC_InitType
- RTC_PATTERN_SIZE : RTC_InitType
- RTC_TLR1 : RTC_InitType
- RTC_TLR2 : RTC_InitType

### - s -

- Second : RTC_DateTimeType
- SPI_BaudRate : SPI_InitType
- SPI_CPHA : SPI_InitType
- SPI_CPOL : SPI_InitType
- SPI_DataSize : SPI_InitType
- SPI_Mode : SPI_InitType
- StartByte : I2C_TransactionType
- StopCondition : I2C_TransactionType

### - u -

- UART_BaudRate : UART_InitType
- UART_FifoEnable : UART_InitType
- UART_HardwareFlowControl : UART_InitType
- UART_Mode : UART_InitType
- UART_Parity : UART_InitType
- UART_StopBits : UART_InitType
- UART_WordLengthReceive : UART_InitType
- UART_WordLengthTransmit : UART_InitType

### - w -

- WeekDay : RTC_DateTimeType

### - y -

- Year : RTC_DateTimeType