| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Stop Bits Definition
BLUENRG1 Peripheral Driver » UART Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | UART_StopBits_1 ((uint8_t)0)
#define | UART_StopBits_2 ((uint8_t)1)
#define | IS_UART_STOPBITS(STOPBITS)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_UART_STOPBITS | ( |  | STOPBITS | ) |

Value:
(((STOPBITS) == UART_StopBits_1) || \
((STOPBITS) == UART_StopBits_2))
UART_StopBits_2
#define UART_StopBits_2
Definition: BlueNRG1_uart.h:108
UART_StopBits_1
#define UART_StopBits_1
Definition: BlueNRG1_uart.h:107

Definition at line 111 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_StopBits_1 ((uint8_t)0)

1 stop bit

Definition at line 107 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_StopBits_2 ((uint8_t)1)

2 stop bits

Definition at line 108 of file BlueNRG1_uart.h.