| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

- File List
- File Members

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- b
- d
- e
- i
- l
- n
- p
- r
- s
- u

Here is a list of all file members with links to the files they belong to:

### - l -

- LED1 : SDK_EVAL_Led.h
- LED2 : SDK_EVAL_Led.h
- LED3 : SDK_EVAL_Led.h
- LED_OFF : SDK_EVAL_Led.h
- LED_ON : SDK_EVAL_Led.h
- LPS25HB_ADDRESS_HIGH : LPS25HB.h
- LPS25HB_ADDRESS_LOW : LPS25HB.h
- LPS25HB_BDU_CONT : LPS25HB.h
- LPS25HB_BDU_MASK : LPS25HB.h
- LPS25HB_BDU_READ : LPS25HB.h
- LPS25HB_CTRL_FIFO_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_CTRL_REG1_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_CTRL_REG2_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_CTRL_REG3_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_CTRL_REG4_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_DIFF_DISABLE : LPS25HB.h
- LPS25HB_DIFF_EN_MASK : LPS25HB.h
- LPS25HB_DIFF_ENABLE : LPS25HB.h
- LPS25HB_I2C_FREQUENCY : LPS25HB_hal.h
- LPS25HB_I2C_MULTIPLEBYTE_CMD : LPS25HB.h
- LPS25HB_INT_CFG_REG_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_INT_SOURCE_REG_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_IO_Init : LPS25HB_hal.h , LPS25HB.h
- LPS25HB_IO_ITConfig : LPS25HB_hal.h , LPS25HB.h
- LPS25HB_IO_Read : LPS25HB_hal.h , LPS25HB.h
- LPS25HB_IO_Write : LPS25HB_hal.h , LPS25HB.h
- LPS25HB_MODE_ACTIVE : LPS25HB.h
- LPS25HB_MODE_MASK : LPS25HB.h
- LPS25HB_MODE_POWERDOWN : LPS25HB.h
- LPS25HB_NORMAL_MODE : LPS25HB.h
- LPS25HB_ODR_12_5Hz : LPS25HB.h
- LPS25HB_ODR_1Hz : LPS25HB.h
- LPS25HB_ODR_25Hz : LPS25HB.h
- LPS25HB_ODR_7Hz : LPS25HB.h
- LPS25HB_ODR_MASK : LPS25HB.h
- LPS25HB_ODR_ONE_SHOT : LPS25HB.h
- LPS25HB_P_RES_AVG_128 : LPS25HB.h
- LPS25HB_P_RES_AVG_32 : LPS25HB.h
- LPS25HB_P_RES_AVG_512 : LPS25HB.h
- LPS25HB_P_RES_AVG_8 : LPS25HB.h
- LPS25HB_P_RES_MASK : LPS25HB.h
- LPS25HB_PRESS_OUT_H_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_PRESS_OUT_L_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_PRESS_POUT_XL_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_REF_P_H_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_REF_P_L_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_REF_P_XL_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_RES_CONF_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_RESET_MEMORY : LPS25HB.h
- LPS25HB_RESET_MEMORY_MASK : LPS25HB.h
- LPS25HB_RPDS_TRIM_H_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_RPDS_TRIM_L_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_SA0_HIGH : LPS25HB.h
- LPS25HB_SA0_LOW : LPS25HB.h
- LPS25HB_SlaveAddress : LPS25HB.c
- LPS25HB_SPI_SIM_3W : LPS25HB.h
- LPS25HB_SPI_SIM_4W : LPS25HB.h
- LPS25HB_SPI_SIM_MASK : LPS25HB.h
- LPS25HB_STATUS_FIFO_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_STATUS_REG_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_T_RES_AVG_16 : LPS25HB.h
- LPS25HB_T_RES_AVG_32 : LPS25HB.h
- LPS25HB_T_RES_AVG_64 : LPS25HB.h
- LPS25HB_T_RES_AVG_8 : LPS25HB.h
- LPS25HB_T_RES_MASK : LPS25HB.h
- LPS25HB_TEMP_OUT_H_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_TEMP_OUT_L_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_THS_P_HIGH_REG_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_THS_P_LOW_REG_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HB_WHO_AM_I_ADDR : LPS25HB.h
- LPS25HBDrv : LPS25HB.h , LPS25HB.c
- LSM6DS3_ADDRESS_HIGH : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_ADDRESS_LOW : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_FS_1000 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_FS_125_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_FS_125_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_FS_125_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_FS_2000 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_FS_245 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_FS_500 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_FS_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_104HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_13HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_1660HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_208HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_26HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_416HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_52HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_833HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ODR_PD : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_XEN_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_XEN_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_XEN_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_YEN_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_YEN_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_YEN_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ZEN_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ZEN_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_G_ZEN_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_IO_Init : lsm6ds3_hal.h , lsm6ds3.h
- LSM6DS3_IO_ITConfig : lsm6ds3_hal.h , lsm6ds3.h
- LSM6DS3_IO_Read : lsm6ds3_hal.h , lsm6ds3.h
- LSM6DS3_IO_Write : lsm6ds3_hal.h , lsm6ds3.h
- LSM6DS3_IRQ_PIN : lsm6ds3_hal.h
- LSM6DS3_SPI_FREQUENCY : lsm6ds3_hal.h
- LSM6DS3_XG_CTRL10_C : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_CTRL1_XL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_CTRL2_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_CTRL3_C : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_CTRL4_C : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_CTRL5_C : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_CTRL6_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_CTRL7_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_CTRL8_XL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_CTRL9_XL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_D6D_SRC : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_CTRL1 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_CTRL2 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_CTRL3 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_CTRL4 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_CTRL5 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_DATA_OUT_H : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_DATA_OUT_L : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_MODE_BYPASS : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_MODE_BYPASS_THEN_CONTINUOUS : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_MODE_CONTINUOUS_OVERWRITE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_MODE_CONTINUOUS_THEN_FIFO : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_MODE_FIFO : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_MODE_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_100HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_10HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_1600HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_200HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_25HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_3300HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_400HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_50HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_6600HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_800HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_ODR_NA : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_STATUS1 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_STATUS2 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_STATUS3 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FIFO_STATUS4 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FUNC_CFG_ACCESS : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_FUNC_SRC : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_IF_INC : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_IF_INC_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_INT1_CTRL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_INT2_CTRL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_INT_DUR2 : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MASTER_CONFIG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_6D_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_6D_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_6D_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_DOUBLE_TAP_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_DOUBLE_TAP_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_DOUBLE_TAP_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_FF_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_FF_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_FF_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_INACT_STATE_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_INACT_STATE_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_INACT_STATE_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_SINGLE_TAP_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_SINGLE_TAP_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_SINGLE_TAP_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_TILT_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_TILT_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_TILT_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_TIMER_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_TIMER_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_TIMER_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_WU_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_WU_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD1_CFG_INT1_WU_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MD2_CFG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_MEMS_ADDRESS : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_ORIENT_CFG_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_X_H_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_X_H_XL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_X_L_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_X_L_XL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_Y_H_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_Y_H_XL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_Y_L_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_Y_L_XL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_Z_H_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_Z_H_XL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_Z_L_G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_OUT_Z_L_XL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSOR_SYNC_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSOR_SYNC_TIME_FRAME : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB10_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB11_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB12_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB1_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB2_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB3_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB4_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB5_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB6_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB7_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB8_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_SENSORHUB9_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_STATUS_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_STEP_COUNTER_H : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_STEP_COUNTER_L : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_TAP_CFG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_TAP_SRC : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_TAP_THS_6D : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_TIMESTAMP0_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_TIMESTAMP1_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_TIMESTAMP2_REG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_DUR_DEFAULT : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_DUR_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_DUR_TYPICAL : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_THS_156MG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_THS_219MG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_THS_250MG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_THS_312MG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_THS_344MG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_THS_406MG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_THS_469MG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_THS_500MG : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_FREE_FALL_FF_THS_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_DUR : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_DUR_FF_DUR5_DEFAULT : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_DUR_FF_DUR5_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_DUR_SLEEP_DUR_DEFAULT : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_DUR_SLEEP_DUR_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_DUR_TIMER_HR_DEFAULT : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_DUR_TIMER_HR_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_DUR_WAKE_DUR_DEFAULT : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_DUR_WAKE_DUR_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_FF_IA_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_FF_IA_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_FF_IA_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_SLEEP_STATE_IA_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_SLEEP_STATE_IA_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_SLEEP_STATE_IA_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_WU_IA_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_WU_IA_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_WU_IA_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_X_WU_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_X_WU_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_X_WU_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_Y_WU_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_Y_WU_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_Y_WU_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_Z_WU_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_Z_WU_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_SRC_Z_WU_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WAKE_UP_THS : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XG_WHO_AM_I_ADDR : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_BW_100HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_BW_200HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_BW_400HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_BW_50HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_BW_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_FS_16G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_FS_2G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_FS_4G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_FS_8G : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_FS_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_104HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_13HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_1660HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_208HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_26HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_3330HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_416HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_52HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_6660HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_833HZ : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ODR_PD : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_XEN_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_XEN_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_XEN_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_YEN_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_YEN_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_YEN_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ZEN_DISABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ZEN_ENABLE : lsm6ds3.h
- LSM6DS3_XL_ZEN_MASK : lsm6ds3.h
- LSM6DS3Drv : lsm6ds3.h
- LSM6DS3Drv_ext_internal : lsm6ds3.h