| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
LSM6DS3_XG_Accelerometer_X_Axis_Output_Enable_Selection_CTRL9_XL
SDK EVAL BlueNRG1 » LSM6DS3 » LSM6DS3 SENSOR LIB » LSM6DS3_Exported_Defines

## Macros

#define | LSM6DS3_XL_XEN_DISABLE ((uint8_t)0x00)
#define | LSM6DS3_XL_XEN_ENABLE ((uint8_t)0x08)
#define | LSM6DS3_XL_XEN_MASK ((uint8_t)0x08)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define LSM6DS3_XL_XEN_DISABLE ((uint8_t)0x00)

Accelerometer’s X-axis output enable: disable

Definition at line 1231 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_XEN_ENABLE ((uint8_t)0x08)

Accelerometer’s X-axis output enable: enable

Definition at line 1232 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_XEN_MASK ((uint8_t)0x08)

Definition at line 1234 of file lsm6ds3.h.