| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

- File List
- File Members

- All
- Functions
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- b
- c
- d
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- r
- s
- u
- w
- x

### - s -

- Serial0_Mode : BlueNRG1_gpio.h
- Serial1_Mode : BlueNRG1_gpio.h
- SOC_REASON_LOCKUP : BlueNRG1_sysCtrl.c
- SOC_REASON_SYSREQ : BlueNRG1_sysCtrl.c
- SOC_REASON_WDG : BlueNRG1_sysCtrl.c
- SPI_CLOCK : BlueNRG1_spi.c
- SPI_COMBINED_MODE : BlueNRG1_spi.h
- SPI_CPHA_1Edge : BlueNRG1_spi.h
- SPI_CPHA_2Edge : BlueNRG1_spi.h
- SPI_CPOL_High : BlueNRG1_spi.h
- SPI_CPOL_Low : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_10b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_11b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_12b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_13b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_14b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_15b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_16b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_17b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_18b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_19b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_20b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_21b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_22b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_23b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_24b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_25b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_26b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_27b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_28b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_29b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_30b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_31b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_32b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_4b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_5b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_6b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_7b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_8b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DataSize_9b : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DMAReq_Rx : BlueNRG1_spi.h
- SPI_DMAReq_Tx : BlueNRG1_spi.h
- SPI_ENDIAN_LSByte_LSBit : BlueNRG1_spi.h
- SPI_ENDIAN_LSByte_MSBit : BlueNRG1_spi.h
- SPI_ENDIAN_MSByte_LSBit : BlueNRG1_spi.h
- SPI_ENDIAN_MSByte_MSBit : BlueNRG1_spi.h
- SPI_FIFO_LEV_1 : BlueNRG1_spi.h
- SPI_FIFO_LEV_4 : BlueNRG1_spi.h
- SPI_FIFO_LEV_8 : BlueNRG1_spi.h
- SPI_FLAG_BSY : BlueNRG1_spi.h
- SPI_FLAG_RFF : BlueNRG1_spi.h
- SPI_FLAG_RNE : BlueNRG1_spi.h
- SPI_FLAG_TFE : BlueNRG1_spi.h
- SPI_FLAG_TNF : BlueNRG1_spi.h
- SPI_FULL_DUPLEX_MODE : BlueNRG1_spi.h
- SPI_IT_MSK : BlueNRG1_spi.h
- SPI_IT_ROR : BlueNRG1_spi.h
- SPI_IT_RT : BlueNRG1_spi.h
- SPI_IT_RX : BlueNRG1_spi.h
- SPI_IT_TE : BlueNRG1_spi.h
- SPI_IT_TUR : BlueNRG1_spi.h
- SPI_IT_TX : BlueNRG1_spi.h
- SPI_Mode_Master : BlueNRG1_spi.h
- SPI_Mode_Slave : BlueNRG1_spi.h
- SPI_RECEIVE_MODE : BlueNRG1_spi.h
- SPI_TRANSMIT_MODE : BlueNRG1_spi.h
- SW_FLOW_CTRL_ALL_CHARS : BlueNRG1_uart.h
- SW_FLOW_CTRL_XON1_XOFF1 : BlueNRG1_uart.h
- SW_FLOW_CTRL_XON2_XOFF2 : BlueNRG1_uart.h