| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Mode Definitions
BLUENRG1 Peripheral Driver » MFT Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | MFT_MODE_1 ((uint8_t)0x00)
#define | MFT_MODE_1a ((uint8_t)0x80)
#define | MFT_MODE_2 ((uint8_t)0x01)
#define | MFT_MODE_3 ((uint8_t)0x02)
#define | MFT_MODE_4 ((uint8_t)0x03)
#define | IS_MFT_MODE(MODE)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_MFT_MODE | ( |  | MODE | ) |

Value:
(((MODE) == MFT_MODE_1) || \
((MODE) == MFT_MODE_1a) || \
((MODE) == MFT_MODE_2) || \
((MODE) == MFT_MODE_3) || \
((MODE) == MFT_MODE_4))
MFT_MODE_1
#define MFT_MODE_1
Definition: BlueNRG1_mft.h:92
MFT_MODE_2
#define MFT_MODE_2
Definition: BlueNRG1_mft.h:94
MFT_MODE_4
#define MFT_MODE_4
Definition: BlueNRG1_mft.h:96
MFT_MODE_3
#define MFT_MODE_3
Definition: BlueNRG1_mft.h:95
MFT_MODE_1a
#define MFT_MODE_1a
Definition: BlueNRG1_mft.h:93

Definition at line 98 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_MODE_1 ((uint8_t)0x00)

Mode 1

Definition at line 92 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_MODE_1a ((uint8_t)0x80)

Mode 1a

Definition at line 93 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_MODE_2 ((uint8_t)0x01)

Mode 2

Definition at line 94 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_MODE_3 ((uint8_t)0x02)

Mode 3

Definition at line 95 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_MODE_4 ((uint8_t)0x03)

Mode 4

Definition at line 96 of file BlueNRG1_mft.h.