| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Parity Definition
BLUENRG1 Peripheral Driver » UART Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | UART_Parity_No ((uint8_t)0)
#define | UART_Parity_Even ((uint8_t)1)
#define | UART_Parity_Odd ((uint8_t)2)
#define | IS_UART_PARITY(PARITY)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_UART_PARITY | ( |  | PARITY | ) |

Value:
(((PARITY) == UART_Parity_No) || \
((PARITY) == UART_Parity_Even) || \
((PARITY) == UART_Parity_Odd))
UART_Parity_Even
#define UART_Parity_Even
Definition: BlueNRG1_uart.h:122
UART_Parity_Odd
#define UART_Parity_Odd
Definition: BlueNRG1_uart.h:123
UART_Parity_No
#define UART_Parity_No
Definition: BlueNRG1_uart.h:121

Definition at line 126 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_Parity_Even ((uint8_t)1)

Even parity

Definition at line 122 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_Parity_No ((uint8_t)0)

No parity

Definition at line 121 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_Parity_Odd ((uint8_t)2)

Odd parity

Definition at line 123 of file BlueNRG1_uart.h.