| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Interrupt Definitions
BLUENRG1 Peripheral Driver » MFT Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | MFT_IT_TNA ((uint32_t)0x1)
#define | MFT_IT_TNB ((uint32_t)0x2)
#define | MFT_IT_TNC ((uint32_t)0x4)
#define | MFT_IT_TND ((uint32_t)0x8)
#define | IS_MFT_INTERRUPT(IT) ((((IT) & (~0xF)) == 0x00) && ((IT) != 0x00))

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_MFT_INTERRUPT | ( |  | IT | ) | ((((IT) & (~0xF)) == 0x00) && ((IT) != 0x00))

Definition at line 117 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_IT_TNA ((uint32_t)0x1)

interrupt TnAPNA

Definition at line 112 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_IT_TNB ((uint32_t)0x2)

interrupt TnAPNB

Definition at line 113 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_IT_TNC ((uint32_t)0x4)

interrupt TnAPNC

Definition at line 114 of file BlueNRG1_mft.h.

#define MFT_IT_TND ((uint32_t)0x8)

interrupt TnAPND

Definition at line 115 of file BlueNRG1_mft.h.