| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
IRQ Sense Definition
BLUENRG1 Peripheral Driver » GPIO Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | GPIO_IrqSense_Edge (0)
#define | GPIO_IrqSense_Level (1)
#define | IS_GPIO_IRQSENSE(IS) (((IS) == GPIO_IrqSense_Edge) || ((IS) == GPIO_IrqSense_Level))

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define GPIO_IrqSense_Edge (0)

Edge detection

Definition at line 176 of file BlueNRG1_gpio.h.

#define GPIO_IrqSense_Level (1)

Level detection

Definition at line 177 of file BlueNRG1_gpio.h.

#define IS_GPIO_IRQSENSE | ( |  | IS | ) | (((IS) == GPIO_IrqSense_Edge) || ((IS) == GPIO_IrqSense_Level))

This macro checks if IS is a valid interrupt sense value

Definition at line 180 of file BlueNRG1_gpio.h.