| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
LSM6DS3_XG_Accelerometer_Full_Scale_Selection_CTRL1_XL
SDK EVAL BlueNRG1 » LSM6DS3 » LSM6DS3 SENSOR LIB » LSM6DS3_Exported_Defines

## Macros

#define | LSM6DS3_XL_FS_2G ((uint8_t)0x00)
#define | LSM6DS3_XL_FS_4G ((uint8_t)0x08)
#define | LSM6DS3_XL_FS_8G ((uint8_t)0x0C)
#define | LSM6DS3_XL_FS_16G ((uint8_t)0x04)
#define | LSM6DS3_XL_FS_MASK ((uint8_t)0x0C)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define LSM6DS3_XL_FS_16G ((uint8_t)0x04)

Full scale: +- 16g

Definition at line 1178 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_FS_2G ((uint8_t)0x00)

Full scale: +- 2g

Definition at line 1175 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_FS_4G ((uint8_t)0x08)

Full scale: +- 4g

Definition at line 1176 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_FS_8G ((uint8_t)0x0C)

Full scale: +- 8g

Definition at line 1177 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_FS_MASK ((uint8_t)0x0C)

Definition at line 1180 of file lsm6ds3.h.