| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
LSM6DS3_XG_Gyroscope_Z_Axis_Output_Enable_Selection_CTRL10_C
SDK EVAL BlueNRG1 » LSM6DS3 » LSM6DS3 SENSOR LIB » LSM6DS3_Exported_Defines

## Macros

#define | LSM6DS3_G_ZEN_DISABLE ((uint8_t)0x00)
#define | LSM6DS3_G_ZEN_ENABLE ((uint8_t)0x20)
#define | LSM6DS3_G_ZEN_MASK ((uint8_t)0x20)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define LSM6DS3_G_ZEN_DISABLE ((uint8_t)0x00)

Gyroscope’s Z-axis output enable: disable

Definition at line 1112 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ZEN_ENABLE ((uint8_t)0x20)

Gyroscope’s Z-axis output enable: enable

Definition at line 1113 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_G_ZEN_MASK ((uint8_t)0x20)

Definition at line 1115 of file lsm6ds3.h.