| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Flags Definitions
BLUENRG1 Peripheral Driver » ADC Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | ADC_FLAG_CAL ((uint8_t)0x01)
#define | ADC_FLAG_BUSY ((uint8_t)0x02)
#define | ADC_FLAG_EOC ((uint8_t)0x04)
#define | ADC_FLAG_WDG ((uint8_t)0x08)
#define | IS_ADC_GET_FLAG(FLAG) ((FLAG & 0x0F) != 0)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define ADC_FLAG_BUSY ((uint8_t)0x02)

Busy flag

Definition at line 186 of file BlueNRG1_adc.h.

#define ADC_FLAG_CAL ((uint8_t)0x01)

End of Calibration flag

Definition at line 185 of file BlueNRG1_adc.h.

#define ADC_FLAG_EOC ((uint8_t)0x04)

End of Conversion flag

Definition at line 187 of file BlueNRG1_adc.h.

#define ADC_FLAG_WDG ((uint8_t)0x08)

Value within set threshold

Definition at line 188 of file BlueNRG1_adc.h.

#define IS_ADC_GET_FLAG | ( |  | FLAG | ) | ((FLAG & 0x0F) != 0)

Definition at line 190 of file BlueNRG1_adc.h.