| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
DMA Requests Definition
BLUENRG1 Peripheral Driver » UART Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | UART_DMAReq_Tx ((uint8_t)0x02)
#define | UART_DMAReq_Rx ((uint8_t)0x01)
#define | IS_UART_DMAREQ(DMAREQ) (DMAREQ<(uint8_t)4 && DMAREQ!=(uint8_t)0 )

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_UART_DMAREQ | ( |  | DMAREQ | ) | (DMAREQ<(uint8_t)4 && DMAREQ!=(uint8_t)0 )

Definition at line 271 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_DMAReq_Rx ((uint8_t)0x01)

Definition at line 268 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_DMAReq_Tx ((uint8_t)0x02)

Definition at line 267 of file BlueNRG1_uart.h.