| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
LSM6DS3_XG_Accelerometer_Y_Axis_Output_Enable_Selection_CTRL9_XL
SDK EVAL BlueNRG1 » LSM6DS3 » LSM6DS3 SENSOR LIB » LSM6DS3_Exported_Defines

## Macros

#define | LSM6DS3_XL_YEN_DISABLE ((uint8_t)0x00)
#define | LSM6DS3_XL_YEN_ENABLE ((uint8_t)0x10)
#define | LSM6DS3_XL_YEN_MASK ((uint8_t)0x10)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define LSM6DS3_XL_YEN_DISABLE ((uint8_t)0x00)

Accelerometer’s Y-axis output enable: disable

Definition at line 1218 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_YEN_ENABLE ((uint8_t)0x10)

Accelerometer’s Y-axis output enable: enable

Definition at line 1219 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_YEN_MASK ((uint8_t)0x10)

Definition at line 1221 of file lsm6ds3.h.