| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Software Flow Control Mode Definition
BLUENRG1 Peripheral Driver » UART Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | NO_SW_FLOW_CTRL ((uint8_t)0)
#define | SW_FLOW_CTRL_XON1_XOFF1 ((uint8_t)1)
#define | SW_FLOW_CTRL_XON2_XOFF2 ((uint8_t)2)
#define | SW_FLOW_CTRL_ALL_CHARS ((uint8_t)3)
#define | IS_SW_FLOW_CTRL(SW_FLOW_CTRL)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_SW_FLOW_CTRL | ( |  | SW_FLOW_CTRL | ) |

Value:
( ((SW_FLOW_CTRL) == NO_SW_FLOW_CTRL) || \
((SW_FLOW_CTRL) == SW_FLOW_CTRL_XON1_XOFF1) || \
((SW_FLOW_CTRL) == SW_FLOW_CTRL_XON2_XOFF2) || \
((SW_FLOW_CTRL) == SW_FLOW_CTRL_ALL_CHARS))
SW_FLOW_CTRL_XON1_XOFF1
#define SW_FLOW_CTRL_XON1_XOFF1
Definition: BlueNRG1_uart.h:250
SW_FLOW_CTRL_ALL_CHARS
#define SW_FLOW_CTRL_ALL_CHARS
Definition: BlueNRG1_uart.h:252
SW_FLOW_CTRL_XON2_XOFF2
#define SW_FLOW_CTRL_XON2_XOFF2
Definition: BlueNRG1_uart.h:251
NO_SW_FLOW_CTRL
#define NO_SW_FLOW_CTRL
Definition: BlueNRG1_uart.h:249

Definition at line 255 of file BlueNRG1_uart.h.

#define NO_SW_FLOW_CTRL ((uint8_t)0)

No software flow control

Definition at line 249 of file BlueNRG1_uart.h.

#define SW_FLOW_CTRL_ALL_CHARS ((uint8_t)3)

Software flow control XON1 and XOFF1, XON2 and XOFF2

Definition at line 252 of file BlueNRG1_uart.h.

#define SW_FLOW_CTRL_XON1_XOFF1 ((uint8_t)1)

Software flow control XON1 and XOFF1

Definition at line 250 of file BlueNRG1_uart.h.

#define SW_FLOW_CTRL_XON2_XOFF2 ((uint8_t)2)

Software flow control XON2 and XOFF2

Definition at line 251 of file BlueNRG1_uart.h.