| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Private Macros
BLUENRG1 Peripheral Driver » DMA Peripheral

## Macros

#define | DMA_CHANNEL0_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL0 | DMA_FLAG_TC0 | DMA_FLAG_HT0 | DMA_FLAG_TE0))
#define | DMA_CHANNEL1_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL1 | DMA_FLAG_TC1 | DMA_FLAG_HT1 | DMA_FLAG_TE1))
#define | DMA_CHANNEL2_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL2 | DMA_FLAG_TC2 | DMA_FLAG_HT2 | DMA_FLAG_TE2))
#define | DMA_CHANNEL3_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL3 | DMA_FLAG_TC3 | DMA_FLAG_HT3 | DMA_FLAG_TE3))
#define | DMA_CHANNEL4_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL4 | DMA_FLAG_TC4 | DMA_FLAG_HT4 | DMA_FLAG_TE4))
#define | DMA_CHANNEL5_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL5 | DMA_FLAG_TC5 | DMA_FLAG_HT5 | DMA_FLAG_TE5))
#define | DMA_CHANNEL6_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL6 | DMA_FLAG_TC6 | DMA_FLAG_HT6 | DMA_FLAG_TE6))
#define | DMA_CHANNEL7_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL7 | DMA_FLAG_TC7 | DMA_FLAG_HT7 | DMA_FLAG_TE7))
#define | IS_DMA_ALL_PERIPH(PERIPH)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define DMA_CHANNEL0_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL0 | DMA_FLAG_TC0 | DMA_FLAG_HT0 | DMA_FLAG_TE0))

Definition at line 57 of file BlueNRG1_dma.c.

#define DMA_CHANNEL1_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL1 | DMA_FLAG_TC1 | DMA_FLAG_HT1 | DMA_FLAG_TE1))

Definition at line 58 of file BlueNRG1_dma.c.

#define DMA_CHANNEL2_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL2 | DMA_FLAG_TC2 | DMA_FLAG_HT2 | DMA_FLAG_TE2))

Definition at line 59 of file BlueNRG1_dma.c.

#define DMA_CHANNEL3_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL3 | DMA_FLAG_TC3 | DMA_FLAG_HT3 | DMA_FLAG_TE3))

Definition at line 60 of file BlueNRG1_dma.c.

#define DMA_CHANNEL4_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL4 | DMA_FLAG_TC4 | DMA_FLAG_HT4 | DMA_FLAG_TE4))

Definition at line 61 of file BlueNRG1_dma.c.

#define DMA_CHANNEL5_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL5 | DMA_FLAG_TC5 | DMA_FLAG_HT5 | DMA_FLAG_TE5))

Definition at line 62 of file BlueNRG1_dma.c.

#define DMA_CHANNEL6_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL6 | DMA_FLAG_TC6 | DMA_FLAG_HT6 | DMA_FLAG_TE6))

Definition at line 63 of file BlueNRG1_dma.c.

#define DMA_CHANNEL7_FLAG_MASK ((uint32_t)(DMA_FLAG_GL7 | DMA_FLAG_TC7 | DMA_FLAG_HT7 | DMA_FLAG_TE7))

Definition at line 64 of file BlueNRG1_dma.c.

#define IS_DMA_ALL_PERIPH | ( |  | PERIPH | ) |

Value:
(((PERIPH) == DMA_CH0) || \
((PERIPH) == DMA_CH1) || \
((PERIPH) == DMA_CH2) || \
((PERIPH) == DMA_CH3) || \
((PERIPH) == DMA_CH4) || \
((PERIPH) == DMA_CH5) || \
((PERIPH) == DMA_CH6) || \
((PERIPH) == DMA_CH7))

Definition at line 67 of file BlueNRG1_dma.c.