| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Mode Definition
BLUENRG1 Peripheral Driver » UART Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | UART_Mode_Rx ((uint8_t)0x01)
#define | UART_Mode_Tx ((uint8_t)0x02)
#define | IS_UART_MODE(MODE) ( (MODE)<= 3)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_UART_MODE | ( |  | MODE | ) | ( (MODE)<= 3)

Definition at line 141 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_Mode_Rx ((uint8_t)0x01)

Enables Rx

Definition at line 137 of file BlueNRG1_uart.h.

#define UART_Mode_Tx ((uint8_t)0x02)

Enables Tx

Definition at line 138 of file BlueNRG1_uart.h.