| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
DMA Requests Definition
BLUENRG1 Peripheral Driver » SPI Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | SPI_DMAReq_Tx ((uint8_t)0x04)
#define | SPI_DMAReq_Rx ((uint8_t)0x01)
#define | IS_SPI_DMAREQ(DMAREQ) ((DMAREQ==SPI_DMAReq_Tx) || (DMAREQ==SPI_DMAReq_Rx) || (DMAREQ==(SPI_DMAReq_Rx | SPI_DMAReq_Tx)))

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define IS_SPI_DMAREQ | ( |  | DMAREQ | ) | ((DMAREQ==SPI_DMAReq_Tx) || (DMAREQ==SPI_DMAReq_Rx) || (DMAREQ==(SPI_DMAReq_Rx | SPI_DMAReq_Tx)))

Definition at line 250 of file BlueNRG1_spi.h.

#define SPI_DMAReq_Rx ((uint8_t)0x01)

DMA RX request

Definition at line 247 of file BlueNRG1_spi.h.

#define SPI_DMAReq_Tx ((uint8_t)0x04)

DMA TX request

Definition at line 246 of file BlueNRG1_spi.h.