| BlueNRG-1 SDK drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
LSM6DS3_XG_Accelerometer_Output_Data_Rate_Selection_CTRL1_XL
SDK EVAL BlueNRG1 » LSM6DS3 » LSM6DS3 SENSOR LIB » LSM6DS3_Exported_Defines

## Macros

#define | LSM6DS3_XL_ODR_PD ((uint8_t)0x00)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_13HZ ((uint8_t)0x10)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_26HZ ((uint8_t)0x20)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_52HZ ((uint8_t)0x30)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_104HZ ((uint8_t)0x40)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_208HZ ((uint8_t)0x50)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_416HZ ((uint8_t)0x60)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_833HZ ((uint8_t)0x70)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_1660HZ ((uint8_t)0x80)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_3330HZ ((uint8_t)0x90)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_6660HZ ((uint8_t)0xA0)
#define | LSM6DS3_XL_ODR_MASK ((uint8_t)0xF0)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define LSM6DS3_XL_ODR_104HZ ((uint8_t)0x40)

Output Data Rate: 104 Hz

Definition at line 1157 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_13HZ ((uint8_t)0x10)

Output Data Rate: 13 Hz

Definition at line 1154 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_1660HZ ((uint8_t)0x80)

Output Data Rate: 1.66 kHz

Definition at line 1161 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_208HZ ((uint8_t)0x50)

Output Data Rate: 208 Hz

Definition at line 1158 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_26HZ ((uint8_t)0x20)

Output Data Rate: 26 Hz

Definition at line 1155 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_3330HZ ((uint8_t)0x90)

Output Data Rate: 3.33 kHz

Definition at line 1162 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_416HZ ((uint8_t)0x60)

Output Data Rate: 416 Hz

Definition at line 1159 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_52HZ ((uint8_t)0x30)

Output Data Rate: 52 Hz

Definition at line 1156 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_6660HZ ((uint8_t)0xA0)

Output Data Rate: 6.66 kHz

Definition at line 1163 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_833HZ ((uint8_t)0x70)

Output Data Rate: 833 Hz

Definition at line 1160 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_MASK ((uint8_t)0xF0)

Definition at line 1165 of file lsm6ds3.h.

#define LSM6DS3_XL_ODR_PD ((uint8_t)0x00)

Output Data Rate: Power-down

Definition at line 1153 of file lsm6ds3.h.