| BlueNRG-1 Peripherals drivers APIs

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Macros
Reference Voltage Definitions
BLUENRG1 Peripheral Driver » ADC Peripheral » Exported Constants

## Macros

#define | ADC_ReferenceVoltage_0V ((uint8_t)0x00)
#define | ADC_ReferenceVoltage_0V4 ((uint8_t)0x01)
#define | ADC_ReferenceVoltage_0V6 ((uint8_t)0x02)
#define | ADC_ReferenceVoltage_1V2 ((uint8_t)0x03)
#define | IS_ADC_REFERENCEVOLTAGE(REFERENCEVOLTAGE)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define ADC_ReferenceVoltage_0V ((uint8_t)0x00)

Definition at line 155 of file BlueNRG1_adc.h.

#define ADC_ReferenceVoltage_0V4 ((uint8_t)0x01)

Definition at line 156 of file BlueNRG1_adc.h.

#define ADC_ReferenceVoltage_0V6 ((uint8_t)0x02)

Definition at line 157 of file BlueNRG1_adc.h.

#define ADC_ReferenceVoltage_1V2 ((uint8_t)0x03)

Definition at line 158 of file BlueNRG1_adc.h.

#define IS_ADC_REFERENCEVOLTAGE | ( |  | REFERENCEVOLTAGE | ) |

Value:
(((REFERENCEVOLTAGE) == ADC_ReferenceVoltage_0V) || \
((REFERENCEVOLTAGE) == ADC_ReferenceVoltage_0V4) || \
((REFERENCEVOLTAGE) == ADC_ReferenceVoltage_0V6) || \
((REFERENCEVOLTAGE) == ADC_ReferenceVoltage_1V2))
ADC_ReferenceVoltage_0V4
#define ADC_ReferenceVoltage_0V4
Definition: BlueNRG1_adc.h:156
ADC_ReferenceVoltage_0V6
#define ADC_ReferenceVoltage_0V6
Definition: BlueNRG1_adc.h:157
ADC_ReferenceVoltage_1V2
#define ADC_ReferenceVoltage_1V2
Definition: BlueNRG1_adc.h:158
ADC_ReferenceVoltage_0V
#define ADC_ReferenceVoltage_0V
Definition: BlueNRG1_adc.h:155

Definition at line 160 of file BlueNRG1_adc.h.